附件1

**文成县水利工程标准化管理“回头看”发现问题汇总表**

| 序号 | 水利工程名称 | 问题描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 龙溪花园段左岸堤防工程 | 1.管理范围内垦殖现象较多。2.观测点无标示，且无近期观测资料。3.局部堤段无巡查道路。4.无2020年维养记录。5.缺本年度汛前检查记录。6.管理手册与现行管理规程不完全匹配。7.无管护经费保障证明材料。 |
| 2 | 龙溪花园段右岸堤防工程 | 1.管理范围内垦殖现象较多。2.观测点无标识，且无近期观测资料。3.堤顶局部破损。4.无2020年维养记录。5.缺本年度汛前检查记录。6.管理手册与现行管理规程不完全匹配。7.无管护经费保障证明材料。 |
| 3 | 泗溪一至六期左岸堤防工程 | 1.标识标牌大多被破坏（仅剩工程简介牌）。2.亲水平台安全护栏局部破损。3.亲水平台局部有沉降现象（排水井周围）。4.无2020年维养记录。5.缺本年度汛前检查记录。6.管理手册与现行管理规程不完全匹配。 |
| 4 | 泗溪一至六期右岸堤防工程 | 1.亲水平台路面局部破损。2.亲水平台外侧坡面有少量灌木生长。3.沿线多处排水口穿过堤身及亲水平台，但未修复到位。4.管理范围内有管道及道路施工，巡查未记录、未上报。5.标识标牌大多被破坏，尚未恢复。6.无2020年维养记录。7.缺本年度汛前检查记录。8.管理手册与现行管理规程不完全匹配。9.无管护经费保障证明材料。 |
| 5 | 飞云江百万山至珊溪大坝左岸堤防工程 | 1.绿化带及护坡有较多杂草。2.堤坡有废弃标牌未拆除。3.无2020年维养记录。4.缺本年度汛前检查记录。5.管理手册与现行管理规程不完全匹配。6.无管护经费保障证明材料。 |
| 6 | 飞云江百万山至珊溪大坝右岸堤防工程 | 1.停车场平台垃圾较多。2.坡面绿地有杂物存放。3.警示牌倒地。4.无2020年维养记录。5.缺本年度汛前检查记录。6.管理手册与现行管理规程不完全匹配。7.无管护经费保障证明材料。 |
| 7 | 玉泉溪木湾段堤防工程 | 1.堤身有少量杂草。2.管理范围内有杂物存放。3.观测点不规范，无观测记录。4.无2020年维养记录。5.缺本年度汛前检查记录。6.管理手册与现行管理规程不完全匹配。 |
| 8 | 玉泉溪上林段右岸堤防工程 | 1.管理范围内存在少量垦殖现象。2.巡查路线标识不清。3.管理范围内有杂物存放。4.坡面有较多杂草。5.无2020年维养记录。6.缺本年度汛前检查记录。7.管理手册与现行管理规程不完全匹配。8.无管护经费保障证明材料。 |
| 9 | 东洋沙洲堤防工程 | 1.堤身堤坡杂草较多。2.临水侧堤顶钢筋裸露，未装护栏，存在安全隐患。3.巡查路线、沉降观测点标识缺失。4.无2020年维养记录。5.缺本年度汛前检查记录。6.管理手册与现行管理规程不完全匹配。7.无管护经费保障证明材料。 |
| 10 | 东溪炭场段工程 | 1.巡查人员未完全掌握工作职责和要求。2.标识标牌大多被破坏（仅剩工程管理责任牌）。3.管理范围内有大量物料堆积，影响堤防安全。4.堤防上游段有大约100m长的堤段存在私自加高现象，并有大量土方堆积，严重影响工程安全。5.河段内有采砂作业，大型机械施工威胁堤防安全。6.无2020年维养记录。7.缺本年度汛前检查记录。8.管理手册与现行管理规程不完全匹配。9.无管护经费保障证明材料。 |